**Makine Çalıştırılmadan Önce Yapılacaklar**

1. Makine dairesi kapağı açılarak görsel kontrol yapılır.
2. Sintinede herhangi bir yağ, yakıt veya su kaçağı olmadığı kontrol edilir.
3. Makine yağ seviyesi kontrol edilir.
4. Makine soğutma suyu seviyesi kontrol edilir.
5. Makine yakıt tankı seviyesi kontrol edilir.
6. Makine deniz suyu filtresi, görsel kontrolü yapılır, kirli ise temizlenir.
7. Makine dairesindeki akülerin durumu ve bağlantıları kontrol edilir.
8. Makine dairesi hidrolik donanımı kontrol edilir.
9. Makine dairesi jeneratör donanımı kontrol edilir.
10. Tekne şalteri açılır.

Gerekli kontroller tamamlanarak makine çalıştırılır.

Makine durdurulduktan sonra makine dairesi görsel kontrolü yapılıp, şalter kapalı konuma alınır.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Çalışma Saati** | **Kontrol Eden** | **Açıklama** | **İmza** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tarih** | **Çalışma Saati** | **Kontrol Eden** | **Açıklama** | **İmza** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |